AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIA USB - INFORMAZIONI, AVVERTENZE ED ISTRUZIONI


Ricevitori compatibili:
- TELE System TS6600HD
- Fuba ODE790HD

Versione software:
HDBK05.3Y


Software Release note (rispetto alla precedente versione HDBK04.7Y):
Rispetto alla precedente versione HDBK04.7Y, sono state apportate le seguenti modifiche: 
1. Definizione PIN in prima installazione, per una consapevole gestione del Parental Control
2. Immissione manuale della durata registrazione all'avvio di una registrazione istantanea
3. Migliore gestione della risoluzione dei conflitti LCN:
   - priorità ai canali Italiani nelle zone di confine 
   - estesa risoluzione conflitti a più di cinque candidati per posizione
   - scelta casuale del servizio vincitore del conflitto al timeout di selezione utente (risoluzione automatica)
4. Ottimizzati dialogo ed interazione con le funzioni dei moduli CAM CI e CI+
5. Risolto problema attivazione/disattivazione modalità "hotel"
6. Funzione di ripristino decoder tramite aggiornamneto USB in caso di stallo/crash del sistema


Procedura di aggiornamento tramite USB:
1. Copiare il file "ap_crc.tar.bin" nella cartella radice di una chiavetta USB
2. Accendere e sintonizzare il riceviotre su un qualsiasi canale
3. Collegare la chiavetta USB al ricevitore
4. Attendere che il dispositivo venga ricosciuto e seguire le informazioni a video
 AVVETRTENZA!
 Non rimuovere la chiavetta USB e non togliere l'alimentazione al ricevitore durante l'aggiornamento: rischio di danneggaimento irreversibile dei dispositivi!
5. Ad aggiornamento avvenuto, si consiglia di eseguire un reset dal menu "Impostazioni - Sistema - Reset di Fabbrica"

Nota:
Per visualizzare a video e verificare la versione software presente nel ricevitore accedere al menu "Impostazioni - Sistema - Informazioni di sistema" e controllare la voce "Versione Software:"
